[bookmark: _GoBack]Опросный лист
для заказа намоточного барабана рукавного
	Наружный диаметр рукава, мм
	

	Минимальный радиус изгиба рукава, мм
	

	Обозначение рукава
	

	Внутренний диаметр рукава, мм
	

	Длина рукава, м
	

	Тип присоединения рукава к барабану (ниппель типа «ёрш», сгон, фланец, КАМЛОК, или другое)
	

	Перекачиваемая жидкость
	

	Рабочее давление, кгс/см2 (атм.)
	

	Температура эксплуатации, °С
	

	Тип присоединения барабана к подающей линии магистрали (фланец, КАМЛОК, или другое)
	

	Условный проход соединения барабана с магистралью, мм
	



Тип привода барабана:
	[image: ]-ручной с отключаемой рукояткой 
	

	[image: ]-электропривод: 12 В, 24 В, 220 В, 380 В. 
	

	-пневмопривод
	

	-гидромотор
	

	-без привода (вращение за барабан)
	


Тип защитного кожуха:
	-прямоугольный
	

	[image: ]-с крышкой секторного типа
	

	-без кожуха
	


Возможно изготовление кожуха из нержавеющей стали или алюминия.
Расположение присоединения к линии:
	[image: ]Правое        
	

	[image: ]Левое
	



Цвет окраски кожуха и барабана:
	серый



Дополнительное оборудование и пожелания: 
	[image: ]Пенал заправочного пистолета  
       
	

	[image: ]Протяжка (ролики, направляющие рукав) 
	

	Другое:нет
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